|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |
| **BC847B**  **(NPN)**  UCE = 50 В  IC = 100 мА | **BC857B**  **(PNP)**  UCE = -45 В  IC = 100 мА | **SMA4007 (M7)**  U = 1000 В  I = 1 А | | **RGB светодиоды 3528**  **(общий анод)**  U = 2.0-2.6/3.0-3.4/3.2-3.4 В  I = 20 мА | **Микроконтроллеры**  **Память** | **Датчики**  **Преобразователи интерфейсов** |
| **LM358** | **LM324** | **Сдвиговые регистры** | | **Линейные стабилизаторы** |  |  |
| **74HC164** | **74HC595** |
|  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |